#!/bin/sh
set -e

# fport 1 (pport 0.1) MOD_ABS --> gpio168
echo "168" > /sys/class/gpio/export
# fport 1 (pport 0.1) RESET missing

# fport 2 (pport 0.2) MOD_ABS --> gpio169
echo "169" > /sys/class/gpio/export
# fport 2 (pport 0.2) RESET missing

# fport 3 (pport 0.3) MOD_ABS --> gpio170
echo "170" > /sys/class/gpio/export
# fport 3 (pport 0.3) RESET missing

# fport 4 (pport 0.4) MOD_ABS --> gpio171
echo "171" > /sys/class/gpio/export
# fport 4 (pport 0.4) RESET missing

# fport 5 (pport 0.5) MOD_ABS --> gpio172
echo "172" > /sys/class/gpio/export
# fport 5 (pport 0.5) RESET missing

# fport 6 (pport 0.6) MOD_ABS --> gpio173
echo "173" > /sys/class/gpio/export
# fport 6 (pport 0.6) RESET missing

# fport 7 (pport 0.7) MOD_ABS --> gpio174
echo "174" > /sys/class/gpio/export
# fport 7 (pport 0.7) RESET missing

# fport 8 (pport 0.8) MOD_ABS --> gpio175
echo "175" > /sys/class/gpio/export
# fport 8 (pport 0.8) RESET missing

# fport 9 (pport 0.9) MOD_ABS --> gpio176
echo "176" > /sys/class/gpio/export
# fport 9 (pport 0.9) RESET missing

# fport 10 (pport 0.10) MOD_ABS --> gpio177
echo "177" > /sys/class/gpio/export
# fport 10 (pport 0.10) RESET missing

# fport 11 (pport 0.11) MOD_ABS --> gpio178
echo "178" > /sys/class/gpio/export
# fport 11 (pport 0.11) RESET missing

# fport 12 (pport 0.12) MOD_ABS --> gpio179
echo "179" > /sys/class/gpio/export
# fport 12 (pport 0.12) RESET missing

# fport 13 (pport 0.13) MOD_ABS --> gpio180
echo "180" > /sys/class/gpio/export
# fport 13 (pport 0.13) RESET missing

# fport 14 (pport 0.14) MOD_ABS --> gpio181
echo "181" > /sys/class/gpio/export
# fport 14 (pport 0.14) RESET missing

# fport 15 (pport 0.15) MOD_ABS --> gpio182
echo "182" > /sys/class/gpio/export
# fport 15 (pport 0.15) RESET missing

# fport 16 (pport 0.16) MOD_ABS --> gpio183
echo "183" > /sys/class/gpio/export
# fport 16 (pport 0.16) RESET missing

# fport 17 (pport 0.17) MOD_ABS --> gpio144
echo "144" > /sys/class/gpio/export
# fport 17 (pport 0.17) RESET missing

# fport 18 (pport 0.18) MOD_ABS --> gpio145
echo "145" > /sys/class/gpio/export
# fport 18 (pport 0.18) RESET missing

# fport 19 (pport 0.19) MOD_ABS --> gpio146
echo "146" > /sys/class/gpio/export
# fport 19 (pport 0.19) RESET missing

# fport 20 (pport 0.20) MOD_ABS --> gpio147
echo "147" > /sys/class/gpio/export
# fport 20 (pport 0.20) RESET missing

# fport 21 (pport 0.21) MOD_ABS --> gpio148
echo "148" > /sys/class/gpio/export
# fport 21 (pport 0.21) RESET missing

# fport 22 (pport 0.22) MOD_ABS --> gpio149
echo "149" > /sys/class/gpio/export
# fport 22 (pport 0.22) RESET missing

# fport 23 (pport 0.23) MOD_ABS --> gpio150
echo "150" > /sys/class/gpio/export
# fport 23 (pport 0.23) RESET missing

# fport 24 (pport 0.24) MOD_ABS --> gpio151
echo "151" > /sys/class/gpio/export
# fport 24 (pport 0.24) RESET missing

# fport 25 (pport 0.25) MOD_ABS --> gpio152
echo "152" > /sys/class/gpio/export
# fport 25 (pport 0.25) RESET missing

# fport 26 (pport 0.26) MOD_ABS --> gpio153
echo "153" > /sys/class/gpio/export
# fport 26 (pport 0.26) RESET missing

# fport 27 (pport 0.27) MOD_ABS --> gpio154
echo "154" > /sys/class/gpio/export
# fport 27 (pport 0.27) RESET missing

# fport 28 (pport 0.28) MOD_ABS --> gpio155
echo "155" > /sys/class/gpio/export
# fport 28 (pport 0.28) RESET missing

# fport 29 (pport 0.29) MOD_ABS --> gpio156
echo "156" > /sys/class/gpio/export
# fport 29 (pport 0.29) RESET missing

# fport 30 (pport 0.30) MOD_ABS --> gpio157
echo "157" > /sys/class/gpio/export
# fport 30 (pport 0.30) RESET missing

# fport 31 (pport 0.31) MOD_ABS --> gpio158
echo "158" > /sys/class/gpio/export
# fport 31 (pport 0.31) RESET missing

# fport 32 (pport 0.32) MOD_ABS --> gpio159
echo "159" > /sys/class/gpio/export
# fport 32 (pport 0.32) RESET missing

# fport 33 (pport 0.33) MOD_ABS --> gpio120
echo "120" > /sys/class/gpio/export
# fport 33 (pport 0.33) RESET missing

# fport 34 (pport 0.34) MOD_ABS --> gpio121
echo "121" > /sys/class/gpio/export
# fport 34 (pport 0.34) RESET missing

# fport 35 (pport 0.35) MOD_ABS --> gpio122
echo "122" > /sys/class/gpio/export
# fport 35 (pport 0.35) RESET missing

# fport 36 (pport 0.36) MOD_ABS --> gpio123
echo "123" > /sys/class/gpio/export
# fport 36 (pport 0.36) RESET missing

# fport 37 (pport 0.37) MOD_ABS --> gpio124
echo "124" > /sys/class/gpio/export
# fport 37 (pport 0.37) RESET missing

# fport 38 (pport 0.38) MOD_ABS --> gpio125
echo "125" > /sys/class/gpio/export
# fport 38 (pport 0.38) RESET missing

# fport 39 (pport 0.39) MOD_ABS --> gpio126
echo "126" > /sys/class/gpio/export
# fport 39 (pport 0.39) RESET missing

# fport 40 (pport 0.40) MOD_ABS --> gpio127
echo "127" > /sys/class/gpio/export
# fport 40 (pport 0.40) RESET missing

# fport 41 (pport 0.41) MOD_ABS --> gpio128
echo "128" > /sys/class/gpio/export
# fport 41 (pport 0.41) RESET missing

# fport 42 (pport 0.42) MOD_ABS --> gpio129
echo "129" > /sys/class/gpio/export
# fport 42 (pport 0.42) RESET missing

# fport 43 (pport 0.43) MOD_ABS --> gpio130
echo "130" > /sys/class/gpio/export
# fport 43 (pport 0.43) RESET missing

# fport 44 (pport 0.44) MOD_ABS --> gpio131
echo "131" > /sys/class/gpio/export
# fport 44 (pport 0.44) RESET missing

# fport 45 (pport 0.45) MOD_ABS --> gpio132
echo "132" > /sys/class/gpio/export
# fport 45 (pport 0.45) RESET missing

# fport 46 (pport 0.46) MOD_ABS --> gpio133
echo "133" > /sys/class/gpio/export
# fport 46 (pport 0.46) RESET missing

# fport 47 (pport 0.47) MOD_ABS --> gpio134
echo "134" > /sys/class/gpio/export
# fport 47 (pport 0.47) RESET missing

# fport 48 (pport 0.48) MOD_ABS --> gpio135
echo "135" > /sys/class/gpio/export
# fport 48 (pport 0.48) RESET missing

# fport 49 (pport 0.49) MOD_ABS missing
# fport 49 (pport 0.49) RESET missing

# fport 50 (pport 0.50) MOD_ABS missing
# fport 50 (pport 0.50) RESET missing

# fport 51 (pport 0.51) MOD_ABS missing
# fport 51 (pport 0.51) RESET missing

# fport 52 (pport 0.52) MOD_ABS missing
# fport 52 (pport 0.52) RESET missing


exit 0
