config wifi-device 'radio0'
        option type 'mac80211'
        option hwmode '11a'
        option path 'soc/40000000.pci/pci0000:00/0000:00:00.0/0000:01:00.0'
        option htmode 'VHT80'
        option disabled '0'
        option channel '149'

config wifi-iface 'default_radio0'
        option device 'radio0'
        option network 'lan'
        option mode 'ap'
        option disabled '0'
        option ssid 'Default-SSID-5gu'
        option hidden '0'
        option key '12345678'
        option encryption 'psk-mixed'
        option isolate '1'

config wifi-device 'radio1'
        option type 'mac80211'
        option hwmode '11g'
        option path 'platform/soc/a000000.wifi'
        option htmode 'HT20'
        option disabled '0'
        option channel '6'

config wifi-iface 'default_radio1'
        option device 'radio1'
        option network 'lan'
        option mode 'ap'
        option disabled '0'
        option ssid 'Default-SSID-2g'
        option hidden '0'
        option key '12345678'
        option encryption 'psk-mixed'
        option isolate '1'

config wifi-device 'radio2'
        option type 'mac80211'
        option hwmode '11a'
        option path 'platform/soc/a800000.wifi'
        option htmode 'VHT80'
        option disabled '0'
        option channel '36'

config wifi-iface 'default_radio2'
        option device 'radio2'
        option network 'lan'
        option mode 'ap'
        option ssid 'Default-SSID-5gl'
        option key '12345678'
        option encryption 'psk-mixed'
        option isolate '1'
        option hidden '0'
        option disabled '0'

