#!/bin/sh

set_gpio() {
	[ "$2" -eq 1 ] && gpio set $1 || gpio clear $1
	sleep 1
}

if [ "$1" = "rtl8188fu-ssc325-imou-c22cp" ]; then
        set_gpio 46 1
        modprobe 8188fu
        exit 0
fi

exit 1
