/ {
	#address-cells = <1>;
	#size-cells = <1>;
	compatible = "brcm,bcm6362";

	cpus {
		cpu@0 {
			compatible = "brcm,bmips4350", "mips,mips4Kc";
		};

		cpu@1 {
			compatible = "brcm,bmips4350", "mips,mips4Kc";
		};
	};

	memory { device_type = "memory"; reg = <0 0>; };

	ubus@10000000 {
		#address-cells = <1>;
		#size-cells = <1>;
		compatible = "simple-bus";
	};
};
