--- a/arch/mips/bcm63xx/boards/board_bcm963xx.c
+++ b/arch/mips/bcm63xx/boards/board_bcm963xx.c
@@ -62,7 +62,7 @@ static struct board_info __initdata boar
 	.ephy_reset_gpio		= 36,
 	.ephy_reset_gpio_flags		= GPIOF_INIT_HIGH,
 };
-#endif
+#endif /* CONFIG_BCM63XX_CPU_3368 */
 
 /*
  * known 6328 boards
@@ -112,7 +112,7 @@ static struct board_info __initdata boar
 		},
 	},
 };
-#endif
+#endif /* CONFIG_BCM63XX_CPU_6328 */
 
 /*
  * known 6338 boards
@@ -203,7 +203,7 @@ static struct board_info __initdata boar
 		},
 	},
 };
-#endif
+#endif /* CONFIG_BCM63XX_CPU_6338 */
 
 /*
  * known 6345 boards
@@ -216,7 +216,7 @@ static struct board_info __initdata boar
 
 	.has_uart0			= 1,
 };
-#endif
+#endif /* CONFIG_BCM63XX_CPU_6345 */
 
 /*
  * known 6348 boards
@@ -557,7 +557,7 @@ static struct board_info __initdata boar
 
 	.has_ohci0 = 1,
 };
-#endif
+#endif /* CONFIG_BCM63XX_CPU_6348 */
 
 /*
  * known 6358 boards
@@ -714,7 +714,7 @@ static struct board_info __initdata boar
 
 	.has_ohci0			= 1,
 };
-#endif
+#endif /* CONFIG_BCM63XX_CPU_6358 */
 
 /*
  * all boards
