#!/bin/sh
#
# Copyright (C) 2013 OpenWrt.org
#

[ -e /etc/config/network ] && exit 0

touch /etc/config/network

. /lib/functions/uci-defaults.sh

ucidef_set_interface_loopback

case "`cat /proc/device-tree/model`" in
"Cubietech Cubieboard" |\
"Cubietech Cubieboard2" |\
"Lemaker bananaPi" |\
"LinkSprite pcDuino" |\
"LinkSprite pcDuino V3" |\
"Olimex A10-OLinuXino-LIME" |\
"Olimex A20-Olinuxino Micro")
	ucidef_set_interface_lan 'eth0'
	;;
"Olimex A13-Olinuxino")
	ucidef_set_interface_lan 'wlan0'
	;;
esac

uci commit network

exit 0
