--- a/gcc/config/arm/linux-eabi.h
+++ b/gcc/config/arm/linux-eabi.h
@@ -56,7 +56,7 @@
    The ARM10TDMI core is the default for armv5t, so set
    SUBTARGET_CPU_DEFAULT to achieve this.  */
 #undef SUBTARGET_CPU_DEFAULT
-#define SUBTARGET_CPU_DEFAULT TARGET_CPU_arm10tdmi
+#define SUBTARGET_CPU_DEFAULT TARGET_CPU_arm9tdmi
 
 #undef SUBTARGET_EXTRA_LINK_SPEC
 #define SUBTARGET_EXTRA_LINK_SPEC " -m " TARGET_LINKER_EMULATION
