--- a/arch/mips/include/asm/mach-bcm63xx/bcm63xx_gpio.h
+++ b/arch/mips/include/asm/mach-bcm63xx/bcm63xx_gpio.h
@@ -10,6 +10,10 @@ static inline unsigned long bcm63xx_gpio
 	switch (bcm63xx_get_cpu_id()) {
 	case BCM6358_CPU_ID:
 		return 40;
+	case BCM6338_CPU_ID:
+		return 8;
+	case BCM6345_CPU_ID:
+		return 16;
 	case BCM6348_CPU_ID:
 	default:
 		return 37;
