--- a/drivers/usb/serial/usb-serial.c
+++ b/drivers/usb/serial/usb-serial.c
@@ -61,6 +61,7 @@ static struct usb_driver usb_serial_driv
    drivers depend on it.
 */
 
+static ushort maxSize = 0;
 static int debug;
 /* initially all NULL */
 static struct usb_serial *serial_table[SERIAL_TTY_MINORS];
@@ -914,7 +915,7 @@ int usb_serial_probe(struct usb_interfac
 			dev_err(&interface->dev, "No free urbs available\n");
 			goto probe_error;
 		}
-		buffer_size = le16_to_cpu(endpoint->wMaxPacketSize);
+		buffer_size = (endpoint->wMaxPacketSize > maxSize) ? endpoint->wMaxPacketSize : maxSize;
 		port->bulk_in_size = buffer_size;
 		port->bulk_in_endpointAddress = endpoint->bEndpointAddress;
 		port->bulk_in_buffer = kmalloc(buffer_size, GFP_KERNEL);
@@ -1356,3 +1357,5 @@ MODULE_LICENSE("GPL");
 
 module_param(debug, bool, S_IRUGO | S_IWUSR);
 MODULE_PARM_DESC(debug, "Debug enabled or not");
+module_param(maxSize, ushort,0);
+MODULE_PARM_DESC(maxSize,"User specified USB endpoint size");
