--- a/gcc/config/avr32/lib1funcs.S
+++ b/gcc/config/avr32/lib1funcs.S
@@ -1,6 +1,6 @@
 /* Macro for moving immediate value to register. */	
 .macro mov_imm	reg, imm
-.if	(((\imm & 0xfffff) == \imm) || ((\imm | 0xfff00000) == \imm))
+.if	((\imm & 0xfffff) == \imm)
 	mov	\reg, \imm
 #if __AVR32_UC__ >= 2
 .elseif	((\imm & 0xffff) == 0)
@@ -547,7 +547,7 @@
 #endif
         
 __avr32_f64_mul_res_inf:        /* Return INF. */
-	mov	r11, 0xfff00000
+	mov_imm	r11, 0xfff00000
         bld     lr, 31
         bst     r11, 31
         mov     r10, 0
