http://gcc.gnu.org/bugzilla/show_bug.cgi?id=34762

--- a/gcc/reload.c
+++ b/gcc/reload.c
@@ -4789,7 +4789,7 @@ find_reloads_address (enum machine_mode 
 		  find_reloads_address (GET_MODE (tem), &tem, XEXP (tem, 0),
 					&XEXP (tem, 0), opnum,
 					ADDR_TYPE (type), ind_levels, insn);
-		  if (tem != orig)
+	          if (!rtx_equal_p (tem, orig))
 		    push_reg_equiv_alt_mem (regno, tem);
 		}
 	      /* We can avoid a reload if the register's equivalent memory
@@ -5589,7 +5589,7 @@ find_reloads_address_1 (enum machine_mod
 				      RELOAD_OTHER,
 				      ind_levels, insn);
 
-		if (tem != orig)
+	        if (!rtx_equal_p (tem, orig))
 		  push_reg_equiv_alt_mem (regno, tem);
 
 		/* Then reload the memory location into a base
@@ -5656,7 +5656,7 @@ find_reloads_address_1 (enum machine_mod
 		  find_reloads_address (GET_MODE (tem), &tem, XEXP (tem, 0),
 					&XEXP (tem, 0), opnum, type,
 					ind_levels, insn);
-		  if (tem != orig)
+	          if (!rtx_equal_p (tem, orig))
 		    push_reg_equiv_alt_mem (regno, tem);
 		  /* Put this inside a new increment-expression.  */
 		  x = gen_rtx_fmt_e (GET_CODE (x), GET_MODE (x), tem);
@@ -5848,7 +5848,7 @@ find_reloads_address_1 (enum machine_mod
 		find_reloads_address (GET_MODE (x), &x, XEXP (x, 0),
 				      &XEXP (x, 0), opnum, ADDR_TYPE (type),
 				      ind_levels, insn);
-		if (x != tem)
+	        if (!rtx_equal_p (x, tem))
 		  push_reg_equiv_alt_mem (regno, x);
 	      }
 	  }
@@ -6076,7 +6076,7 @@ find_reloads_subreg_address (rtx x, int 
 					       XEXP (tem, 0), &XEXP (tem, 0),
 					       opnum, type, ind_levels, insn);
 	      /* ??? Do we need to handle nonzero offsets somehow?  */
-	      if (!offset && tem != orig)
+	      if (!offset && !rtx_equal_p (tem, orig))
 		push_reg_equiv_alt_mem (regno, tem);
 
 	      /* For some processors an address may be valid in the
