--- a/drivers/mtd/devices/m25p80.c
+++ b/drivers/mtd/devices/m25p80.c
@@ -627,12 +627,10 @@ static int __devinit m25p_probe(struct s
 		struct mtd_partition	*parts = NULL;
 		int			nr_parts = 0;
 
-#ifdef CONFIG_MTD_CMDLINE_PARTS
-		static const char *part_probes[] = { "cmdlinepart", NULL, };
+		static const char *part_probes[] = { "RedBoot", "cmdlinepart", NULL, };
 
 		nr_parts = parse_mtd_partitions(&flash->mtd,
 				part_probes, &parts, 0);
-#endif
 
 		if (nr_parts <= 0 && data && data->parts) {
 			parts = data->parts;
