From: Gabor Juhos <juhosg@openwrt.org>
Subject: [PATCH] ar71xx: Link SPI before MTD

SVN-Revision: 22863
---
 drivers/Makefile                              |   2 +-
 1 file changed, 1 insertion(+), 1 deletion(-)

--- a/drivers/Makefile
+++ b/drivers/Makefile
@@ -80,8 +80,8 @@ obj-y				+= scsi/
 obj-y				+= nvme/
 obj-$(CONFIG_ATA)		+= ata/
 obj-$(CONFIG_TARGET_CORE)	+= target/
-obj-$(CONFIG_MTD)		+= mtd/
 obj-$(CONFIG_SPI)		+= spi/
+obj-$(CONFIG_MTD)		+= mtd/
 obj-$(CONFIG_SPMI)		+= spmi/
 obj-$(CONFIG_HSI)		+= hsi/
 obj-$(CONFIG_SLIMBUS)		+= slimbus/
