// SPDX-License-Identifier: GPL-2.0-or-later OR MIT

#include "ar9344_mikrotik_routerboard.dtsi"

/ {
	compatible = "mikrotik,routerboard-951ui-2hnd", "qca,ar9344";
	model = "Mikrotik RouterBOARD 951Ui-2HnD";

	/delete-node/ leds;

	leds {
		compatible = "gpio-leds";

		led_user: user {
			label = "green:user";
			gpios = <&gpio 3 GPIO_ACTIVE_LOW>;
		};

		port1 {
			label = "green:port1";
			gpios = <&gpio 13 GPIO_ACTIVE_LOW>;
		};

		port2 {
			label = "green:port2";
			gpios = <&gpio 12 GPIO_ACTIVE_LOW>;
		};

		port3 {
			label = "green:port3";
			gpios = <&gpio 4 GPIO_ACTIVE_LOW>;
		};

		port4 {
			label = "green:port4";
			gpios = <&gpio 21 GPIO_ACTIVE_LOW>;
		};

		port5 {
			label = "green:port5";
			gpios = <&gpio 16 GPIO_ACTIVE_LOW>;
		};
	};

	gpio-export {
		compatible = "gpio-export";

		gpio_poe_power {
			gpio-export,name = "rb951ui2hnd:power:poe";
			gpio-export,output = <1>;
			gpios = <&gpio 2 GPIO_ACTIVE_HIGH>;
		};

		gpio_usb_power {
			gpio-export,name = "rb951ui2hnd:power:usb";
			gpio-export,output = <1>;
			gpios = <&gpio 20 GPIO_ACTIVE_HIGH>;
		};
	};
};

&gpio {
	nand_power {
		gpio-hog;
		gpios = <14 GPIO_ACTIVE_LOW>;
		output-high;
	};
};

&nand {
	status = "okay";

	nand-ecc-mode = "soft";
	qca,nand-swap-dma;

	partitions {
		compatible = "fixed-partitions";
		#address-cells = <1>;
		#size-cells = <1>;

		partition@0 {
			label = "booter";
			reg = <0x0000000 0x0040000>;
			read-only;
		};

		partition@40000 {
			label = "kernel";
			reg = <0x0040000 0x03c0000>;
		};

		partition@400000 {
			label = "ubi";
			reg = <0x0400000 0x7c00000>;
		};
	};
};

&spi {
	status = "okay";

	flash@0 {
		compatible = "jedec,spi-nor";
		reg = <0>;
		spi-max-frequency = <25000000>;

		partitions {
			compatible = "mikrotik,routerboot-partitions";
			#address-cells = <1>;
			#size-cells = <1>;

			partition@0 {
				label = "routerboot";
				reg = <0x0 0x0>;
				read-only;
			};

			hard_config: hard_config {
				read-only;
			};

			bios {
				size = <0x1000>;
				read-only;
			};

			soft_config {
			};
		};
	};
};

&eth0 {
	phy-handle = <&swphy4>;

	/delete-node/ gmac-config;
};

&eth1 {
	compatible = "qca,ar9340-eth", "syscon";
};

&wmac {
	qca,led-pin = /bits/ 8 <11>;
};

&usb {
	status = "okay";
};

&usb_phy {
	status = "okay";
};
