--- a/ath10k-5.7/mac.c	2021-07-06 11:12:56.022146449 -0700
+++ b/ath10k-5.7/mac.c	2021-07-06 19:37:52.352753693 -0700
@@ -8286,7 +8286,7 @@
 				  struct ieee80211_channel *channel)
 {
 	int ret;
-	enum wmi_bss_survey_req_type type = WMI_BSS_SURVEY_REQ_TYPE_READ_CLEAR;
+	enum wmi_bss_survey_req_type type = WMI_BSS_SURVEY_REQ_TYPE_READ;
 
 	lockdep_assert_held(&ar->conf_mutex);
 
