--- a/arch/arm64/boot/dts/mediatek/mt7622.dtsi
+++ b/arch/arm64/boot/dts/mediatek/mt7622.dtsi
@@ -567,6 +567,20 @@
 		status = "disabled";
 	};
 
+	snand: snfi@1100d000 {
+		compatible = "mediatek,mt7622-snand";
+		reg = <0 0x1100d000 0 0x1000>, <0 0x1100e000 0 0x1000>;
+		reg-names = "nfi", "ecc";
+		interrupts = <GIC_SPI 96 IRQ_TYPE_LEVEL_LOW>;
+		clocks = <&pericfg CLK_PERI_NFI_PD>,
+			 <&pericfg CLK_PERI_SNFI_PD>,
+			 <&pericfg CLK_PERI_NFIECC_PD>;
+		clock-names = "nfi_clk", "pad_clk", "ecc_clk";
+		#address-cells = <1>;
+		#size-cells = <0>;
+		status = "disabled";
+	};
+
 	nor_flash: spi@11014000 {
 		compatible = "mediatek,mt7622-nor",
 			     "mediatek,mt8173-nor";
