--- a/ath10k-5.4/mac.c
+++ b/ath10k-5.4/mac.c
@@ -10180,6 +10180,7 @@ int ath10k_mac_register(struct ath10k *a
 	wiphy_ext_feature_set(ar->hw->wiphy, NL80211_EXT_FEATURE_VHT_IBSS);
 	wiphy_ext_feature_set(ar->hw->wiphy,
 			      NL80211_EXT_FEATURE_SET_SCAN_DWELL);
+	wiphy_ext_feature_set(ar->hw->wiphy, NL80211_EXT_FEATURE_AQL);
 
 	if (test_bit(WMI_SERVICE_TX_DATA_ACK_RSSI, ar->wmi.svc_map) ||
 	    test_bit(WMI_SERVICE_HTT_MGMT_TX_COMP_VALID_FLAGS, ar->wmi.svc_map))
