From a7e90802be401083098511e72866a0f824c10e15 Mon Sep 17 00:00:00 2001
From: Kumar Gala <galak@codeaurora.org>
Date: Fri, 16 May 2014 16:54:48 -0500
Subject: [PATCH 140/182] ARM: qcom: config: Enable PCI support for IPQ806x

---
 arch/arm/configs/qcom_defconfig |    3 +++
 1 file changed, 3 insertions(+)

--- a/arch/arm/configs/qcom_defconfig
+++ b/arch/arm/configs/qcom_defconfig
@@ -21,6 +21,8 @@ CONFIG_ARCH_QCOM=y
 CONFIG_ARCH_MSM8X60=y
 CONFIG_ARCH_MSM8960=y
 CONFIG_ARCH_MSM8974=y
+CONFIG_PCI=y
+CONFIG_PCI_MSI=y
 CONFIG_SMP=y
 CONFIG_PREEMPT=y
 CONFIG_AEABI=y
@@ -83,6 +85,7 @@ CONFIG_INPUT_MISC=y
 CONFIG_INPUT_UINPUT=y
 CONFIG_SERIO_LIBPS2=y
 # CONFIG_LEGACY_PTYS is not set
+CONFIG_SERIAL_8250=y
 CONFIG_SERIAL_MSM=y
 CONFIG_SERIAL_MSM_CONSOLE=y
 CONFIG_HW_RANDOM=y
