diff -urN madwifi.old/Makefile madwifi.dev/Makefile
--- madwifi.old/Makefile	2005-07-13 02:35:11.000000000 +0200
+++ madwifi.dev/Makefile	2005-08-13 22:39:26.973649096 +0200
@@ -46,7 +46,7 @@
 # NB: the order is important here
 DIRS= ${ATH_HAL} ${ATH_RATE} ${WLAN} ${ATH}

-all: configcheck
+all:
	mkdir -p ${SYMBOLSDIR}
	for i in ${DIRS}; do \
		$(MAKE) -C $$i || exit 1; \
diff -urn madwifi.old/hal/public/mips-le-elf.inc madwifi.dev/hal/public/mips-le-elf.inc
--- madwifi.old/hal/public/mips-le-elf.inc     2005-08-13 22:36:45.646174000 +0200
+++ madwifi.dev/hal/public/mips-le-elf.inc     2005-08-13 22:37:52.506010360 +0200
@@ -63,5 +63,5 @@

 LDOPTS=	-EL
 COPTS+=	-DAH_BYTE_ORDER=AH_LITTLE_ENDIAN
-COPTS+=	-G 0 -EL -mno-abicalls -fno-pic -mips2 -Wa,--trap \
+COPTS+=	-G 0 -EL -mno-abicalls -fno-pic -mips32 -Wa,--trap \
	-fno-strict-aliasing -fno-common -fomit-frame-pointer -mlong-calls
diff -urn madwifi.old/hal/public/mips-be-elf.inc madwifi.dev/hal/public/mips-be-elf.inc
--- madwifi.old/hal/public/mips-be-elf.inc     2005-08-13 22:36:45.646174000 +0200
+++ madwifi.dev/hal/public/mips-be-elf.inc     2005-08-13 22:37:52.506010360 +0200
@@ -66,5 +66,5 @@
 
 LDOPTS=	-EB
 COPTS+=	-DAH_BYTE_ORDER=AH_BIG_ENDIAN
-COPTS+=	-G 0 -EB -mno-abicalls -fno-pic -mips2 -Wa,--trap \
+COPTS+=	-G 0 -EB -mno-abicalls -fno-pic -mips32 -Wa,--trap \
 	-fno-strict-aliasing -fno-common -fomit-frame-pointer -mlong-calls
