From 2e677e4ae8f8330f68013163b060d0fda3a43095 Mon Sep 17 00:00:00 2001
From: "Langer, Thomas" <tlanger@maxlinear.com>
Date: Fri, 9 Jul 2021 17:36:46 +0200
Subject: [PATCH] PONRTSYS-8842: aquantia: Add AQR113 driver support

Add a new entry for AQR113 PHY_ID
---
 drivers/net/phy/aquantia_main.c | 10 ++++++++++
 1 file changed, 10 insertions(+)

--- a/drivers/net/phy/aquantia_main.c
+++ b/drivers/net/phy/aquantia_main.c
@@ -26,6 +26,7 @@
 #define PHY_ID_AQR813	0x31c31cb2
 #define PHY_ID_AQR112	0x03a1b662
 #define PHY_ID_AQR412	0x03a1b712
+#define PHY_ID_AQR113	0x31c31c40
 
 #define MDIO_PHYXS_VEND_IF_STATUS		0xe812
 #define MDIO_PHYXS_VEND_IF_STATUS_TYPE_MASK	GENMASK(7, 3)
@@ -981,6 +982,14 @@ static struct phy_driver aqr_driver[] =
 	.get_strings	= aqr107_get_strings,
 	.get_stats	= aqr107_get_stats,
 },
+{
+	PHY_ID_MATCH_MODEL(PHY_ID_AQR113),
+	.name		= "Aquantia AQR113",
+	.config_aneg	= aqr_config_aneg,
+	.config_intr	= aqr_config_intr,
+	.handle_interrupt = aqr_handle_interrupt,
+	.read_status	= aqr107_read_status,
+},
 };
 
 module_phy_driver(aqr_driver);
@@ -997,6 +1006,7 @@ static struct mdio_device_id __maybe_unu
 	{ PHY_ID_MATCH_MODEL(PHY_ID_AQR813) },
 	{ PHY_ID_MATCH_MODEL(PHY_ID_AQR112) },
 	{ PHY_ID_MATCH_MODEL(PHY_ID_AQR412) },
+	{ PHY_ID_MATCH_MODEL(PHY_ID_AQR113) },
 	{ }
 };
 
