// SPDX-License-Identifier: GPL-2.0-or-later OR MIT

#include "ar9344_mikrotik_routerboard.dtsi"
#include "ar9344_mikrotik_routerboard-16m-nor.dtsi"

/ {
	compatible = "mikrotik,routerboard-lhg-5nd", "qca,ar9344";
	model = "MikroTik RouterBOARD LHG 5nD";
};

&leds {
	power {
		label = "blue:power";
		gpios = <&gpio 11 GPIO_ACTIVE_HIGH>;
		default-state = "on";
	};

	led_user: user {
		label = "white:user";
		gpios = <&gpio 20 GPIO_ACTIVE_LOW>;
	};

	lan {
		label = "green:lan";
		gpios = <&gpio 14 GPIO_ACTIVE_LOW>;
	};
};
