# Sample config file for 
# the Tyan s2881 
# This will make a target directory of ./s2881

target s2881
mainboard tyan/s2881

# Tyan s2881
romimage "normal"
#       36K for ATI ROM
        option ROM_SIZE = 512*1024-36*1024
#       48K for SCSI FW
#        option ROM_SIZE = 512*1024-48*1024
#       48K for SCSI FW and 36K for ATI ROM
#        option ROM_SIZE = 512*1024-48*1024-36*1024
#       64K for Etherboot
#        option ROM_SIZE = 512*1024-64*1024
	option USE_FALLBACK_IMAGE=0
#        option ROM_IMAGE_SIZE=0x11800
#	option ROM_IMAGE_SIZE=0x13000
#	option ROM_IMAGE_SIZE=0x16000
	option ROM_IMAGE_SIZE=0x20000
        option XIP_ROM_SIZE=0x20000
	option COREBOOT_EXTRA_VERSION="$(shell cat ../../VERSION)_Normal"
#       payload ../../../payloads/tg3--ide_disk.zelf
#        payload ../../../payloads/filo.elf
#        payload ../../../payloads/filo_mem.elf
#       payload ../../../payloads/filo.zelf
#        payload ../../../payloads/tg3--filo.zelf
#	payload ../../../../payloads/tg3--filo_hda2_vga.zelf
#	 payload ../../../payloads/tg3--filo_hda1_vga_md1.zelf
#	payload ../../../payloads/tg3--filo_btext_hda2.zelf
#       payload ../../../payloads/e1000--filo.zelf
#        payload ../../../payloads/tg3--e1000--filo.zelf
#        payload ../../../payloads/tg3--eepro100--e1000--filo_hda2.zelf
	payload ../payload.elf
end

romimage "fallback" 
	option USE_FALLBACK_IMAGE=1
#        option ROM_IMAGE_SIZE=0x11800
#	option ROM_IMAGE_SIZE=0x13000
#	option ROM_IMAGE_SIZE=0x16000
	option ROM_IMAGE_SIZE=0x20000
        option XIP_ROM_SIZE=0x20000
	option COREBOOT_EXTRA_VERSION="$(shell cat ../../VERSION)_Fallback"
#       payload ../../../payloads/tg3--ide_disk.zelf
#        payload ../../../payloads/filo.elf
#        payload ../../../payloads/filo_mem.elf
#       payload ../../../payloads/filo.zelf
#        payload ../../../payloads/tg3--filo.zelf
#	payload ../../../../payloads/tg3--filo_hda2_vga.zelf
#	payload ../../../payloads/tg3--filo_hda1_vga_md1.zelf
#       payload ../../../payloads/e1000--filo.zelf
#	payload ../../../payloads/tg3--filo_btext_hda2.zelf
#        payload ../../../payloads/tg3--e1000--filo.zelf
#        payload ../../../payloads/tg3--eepro100--e1000--filo_hda2.zelf
	payload ../payload.elf
end

buildrom ./coreboot.rom ROM_SIZE "normal" "fallback"
